[bookmark: _Toc140572279]技术要求
(1) [bookmark: _Toc140572280][bookmark: ninejishuyaoqiu]总体要求
1) 投标人必须保证所有设备和配件均为正货，并提供出厂合格证明。
2) 需出具原厂证明投标设备最终授权使用方为采购方，且提供售后技术支持和承诺。
3) 投标人必须提供原装、全新、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
4) 投标人保证其所提供的货物为全新的产品。
5) 设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和/或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。
6) 技术要求着重描述了设备的某些特点，但并不意味着包括全部细节。投标人应提供投标设备全部技术参数。
7) 投标人在投标文件的设备配置方案，应达到或超过招标文件中的有关技术和数量要求。投标人应注意到招标文件中的有关技术指标要求是最低限度。投标人在投标时必须明确作出以上承诺，否则采购人不予选择。
8) 内容若涉及“★”的条款均为不可偏离条款，投标人需完全满足该条款，否则将作投标无效处理；涉及“▲”的条款均为不可偏离条款仅作为综合评分时的重要依据。所有标注“★”、“▲”的参数均需在投标文件中提供技术支持资料（包括技术白皮书或产品彩页或产品说明书），无技术资料支持的，将可能导致投标无效或者提供的相关内容不得分。
(2) [bookmark: _Toc512695076][bookmark: _Toc140572281][bookmark: 供货范围] ★供货范围
	序号
	设备名称
	数量

	1
	TC设备
	1套


 
(3) [bookmark: _Toc140572282]技术参数与要求
 
1) ★测试通道数目：≥128通道
2) ★具备16M向量深度的通道数目≥128通道
3) ★具备50MHz频率的通道数目≥128通道
4) 每管脚都有参数测量单元PPMU，电压最大测量范围：-1.5V～+6.5V
电流最大测量范围：-50mA～50mA
5) 数字通道中高压驱动通道数目：≥12通道，高压驱能力要求：0~18V
6) ▲数字通道中具备高精度直流测量单元BPMU：≥2个
7) ▲数字通道高精度直流测量单元电压范围：±24V 
8) ▲数字通道高精度直流测量单元电流范围：±200mA
9) ▲数字通道通过软件升级需要具备扩展到≥400Mbps频率的能力
10) ▲数字通道通过软件升级需要具备扩展到128M向量深度的能力
11) ★中国大陆内地装机量>400台


