(1) [bookmark: _Toc110429622]技术参数
说明：
1、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，如不提供证明资料，该项作负偏离处理；
2、技术参数中要求提供相应证明资料的，如果投标人提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。
（重点参数“▲”共7个）
3、凡标注（"★"）号的条款为重要之商务或技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的重要条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致投标无效。（标注（"★"）号的重要条款共1个）

一、手术器械一批：（共1批）
1、动脉瘤夹钳1把：标准型，工作长度≥90mm，总长≥225mm；
2、动脉瘤夹钳1把：迷你型，工作长度≥90mm，总长≥225mm；
3、动脉瘤夹钳2把：迷你型，工作长度≥110mm，总长≥250mm；
4、动脉瘤夹钳2把：迷你型，工作长度≥90mm，总长≥220mm；
5、显微持针钳1把：不带扣锁，直型，工作长度≥120mm；
6、显微持针钳1把：不带扣锁，弯型，工作长度≥120mm；
▲7、显微持针钳1把：弯型，90/215 mm，手柄有绿色标识；（提供产品彩页复印件或原厂说明书复印件或样品实物，原件备查）
▲8、显微镊2把： 直径≥0.5mm，刺刀状，直型， 90/210mm，手柄有黑色标识；（提供产品彩页复印件或原厂说明书复印件或样品实物，原件备查）
9、显微镊1把： 工作长度≥160mm，刺刀状，1*2齿；
10、显微剪2把：弹簧式设计，总长度≥225mm，上弯型，扁平状，锐性；
▲11、显微剪2把：弹簧式设计，总长度≥200mm，弯型，扁平状，钝性；（提供产品彩页复印件或原厂说明书复印件或样品实物，原件备查）
12、显微剪2把：弹簧式设计，总长度≥200mm，上弯型，扁平状，锐性；
13、吸引管8把：泪滴状，直径≥2.4mm，工作长度140mm/165mm，总长度205mm /230mm；
14、吸引管4把：泪滴状，直径≥1.7mm，工作长度140mm/165mm，总长度205 mm/230mm；
▲15、抓持钳1把：钳口最大直径5mm，总长度≥220mm；（提供产品彩页复印件或原厂说明书复印件或样品实物，原件备查）
16、双极电凝手术镊2把：工作长度≥20mm，镊尖≥0.4mm；
17、双极电凝手术镊1把：工作长度≥115mm，镊尖≥0.4mm；
18、双极电凝手术镊1把：工作长度≥55mm，镊尖≥0.7mm；
19、双极电凝手术镊1把：工作长度≥75mm，镊尖≥0.7mm；
20、双极电凝手术镊1把：工作长度≥95mm，镊尖≥0.7mm；
21、双极电凝手术镊1把：工作长度≥75mm，镊尖≥1.0mm；
22、双极电凝手术镊1把：工作长度≥100mm，镊尖≥1.0mm；
23、剥离器5把：剥离子，锋利/钝，工作长度≥185MM；
24、枪状镊2把：工作长度≥180mm，直径0.6mm，刺刀状；
▲25、本项目的所有器械表面均有品牌标识、激光标记的唯一数字二维码及产品型号，生产年限，产品编号，批号等，便于医院日常管理及追溯；（提供产品彩页复印件或原厂说明书复印件，原件备查）
26、本项目的所有不锈钢器械表面均为亚光处理；（提供产品彩页复印件或原厂说明书复印件，原件备查）
▲27、本项目的所有产品必须为同一品牌制造商（提供产品《医疗器械产品注册证》或《备案凭证》证明，原件备查）；
▲28、所投手术器械制造商具备CE认证；要求提供认证复印件，原件备查，不接受联合体投标。

★配置清单：
1、动脉瘤夹钳：    6把；
2、显微持针钳：    3把；
3、显微镊：        3把；
4、显微剪：        6把；
5、吸引管：       12把；
6、抓持钳：        1把；
7、双极电凝手术镊：8把；
8、剥离器：        5把；
9、枪状镊：        2把。
注意事项：
1、招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。
2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。
3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。本项目为单一产品采购，不设置核心产品。

