---深圳市东方招标有限公司～招标文件第II卷---
[bookmark: _Toc88583750]项目要求
1、 [bookmark: Fivexiangmu6][bookmark: _Toc88583751][bookmark: sixxiangmugaisu]项目概述
本项目为深圳烟草工业有限责任公司恒温恒湿箱采购项目。

2、 [bookmark: _Toc88583752]商务要求
[bookmark: _Toc88583753]1、资格标准
投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件：
1） ★投标人：
1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或其它组织的证明文件）复印件加盖公章。
2 非制造商参与投标的，提供所投产品的有效授权或代理证明。
3 近3年内不存在骗取中标、严重违约、重大质量安全问题的情形，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态（投标文件中提供声明函）；
4 参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与招标采购活动且在有效期内的情况（投标文件中提供诚信承诺函）；
5 参加招标采购活动前三年内，未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、违法失信行为记录名单。采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录，相关证据与采购文件一并保存；
6 投标人近三年无行贿记录的证明材料（投标人在中国裁判文书网“http://wenshu.court.gov.cn”自行查询行贿犯罪信息，并提供查询结果截图，包括无行贿犯罪行为的查询结果显示为“暂无数据”的截图；查询方式：进入“http://wenshu.court.gov.cn”首页→点击“高级检索”（向下的三角形），全文检索填上单位名称，案件类型选“刑事案件”，文书类型选“判决书”，案由为“刑事案由→贪污贿赂罪→单位行贿罪”→点击“检索”并截图（最终结果以招标代理机构查询为准）；
7 未被纳入烟草行业“采购项目不良供应商名单”。（投标人无须提供证明材料，由招标人进行查询）；
8 本项目不接受联合体投标。
9 [bookmark: _GoBack]单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，以及存在关联关系的供应商不得同时参加本项目的投标。

2） ★投标保证金：
1 金额：人民币叁仟捌佰元整（人民币3,800.00元）；
②  投标保证金账户：
户    名：深圳市东方招标有限公司
开 户 行：招商银行深圳景田支行
账   号：812482829710001
③有效期：90个日历日（由开标之日后算起）；
④交纳时间：投标人购买招标文件的同时提交投标保证金，或在距开标截止时间3个工作日前提交投标保证金（以保证金到达招标机构指定账户并经招标机构确认为准）。投标保证金应注明投标人名称、项目名称、项目编号，以便核查。不提交或未按时提交投标保证金的将不具备参加投标的资格。提交了投标保证金但因故不能参加投标的，须在投标截止时间3个工作日之前以书面的形式通知招标机构（以招标机构确认的时间为准），招标机构在收到书面通知后，即退还其保证金；提交了投标保证金而未在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件，且未在规定的时间以书面形式通知招标机构的投标人，招标机构将不退还其投标保证金。

[bookmark: Fivetoubiaobaojia6][bookmark: _Toc88583754]2、投标报价
1） [bookmark: OLE_LINK7]★投标报价应以人民币为结算单位（含税），投标报价须包括：产品及运至合同指定地点的运输费、保险费、装卸费、技术服务及人员培训费、安装（包括安装辅材等）、调试费、售后服务等等所有费用；
2） 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使服务项目未能达到需求的目标和效果，或因缺少相应资质致使服务项目完成的成果不能通过相关部门的验收等，使项目不能正常应用，其费用和后果由投标人自行负责。
3） 详细报价清单中如有一般缺漏项，评标时将按投标的同类项目最高价格予以补正，如有严重缺漏项，将作为废标处理。
4） ★本项目预算为：人民币壹拾玖万贰仟元整（¥192,000.00），投标总价超出此金额的将作无效标处理。
[bookmark: _Toc391559246][bookmark: _Toc88583755]3、到货要求
1） ★交货期：合同生效之日起90天内交货。该交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后并经验收合格的时间。
2） 交货地点：深圳烟草工业有限责任公司指定地点。
[bookmark: _Toc88583756][bookmark: _Toc391559247]4、★付款方法和条件
1）按合同约定方式付款
2）招标人收到中标人提供的有效发票后通过银行转账的方式支付。
[bookmark: _Toc391559248][bookmark: _Toc88583757][bookmark: 售后服务]5、售后服务
1） [bookmark: _Toc184089366]★质保期：
1 质保期为1年，时间自终验合格之日起，并经招标人确认通过后，开始计算。
2 设备供应商应能提供长期良好的售后服务，并在招标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。
3 设备供应商能长期提供良好的技术支持。
4 设备供应商可提供除招标文件要求之外的其他售后服务优惠条件。
2） 培训：免费提供使用、维护等技术培训。
3） 安装、调试：
1 卖方负责产品的安装、调试运行。在产品到达使用单位后，卖方应派技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
②产品运行结果必须符合买方技术要求，也要达到卖方提供的生产和安装及技术规范要求。提供安装、调试过程中的特殊工具及易损件，并将安装或维修过程中需用到的专用工具完整移交买方。
4） 验收：
1 由中标人负责免费安装、调试，安装调试完成后即由双方组成验收小组共同进行验收工作。
2 货物运抵交货地点后，采购人与成交供应商双方需立刻派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。如发现缺少、损坏部件，成交供应商须及时补交给采购人，如因此造成拖延，采购人有权按延期交货索赔。
[bookmark: 设备到货需要提供的资料]
3、 [bookmark: _Toc391559249][bookmark: _Toc88583758][bookmark: 技术要求][bookmark: _Toc315854990][bookmark: _Toc383095749]技术要求
[bookmark: _Toc88583759][bookmark: ninejishuyaoqiu]（一）总体要求
1、 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。
2、 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。
3、 [bookmark: _Toc383095750]本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。
4、 以下内容若有标注（"★"）号的条款为不可偏离条款，投标文件中对标注（"★"）号的重要条款不响应或任何的不满足（负偏离），将作为无效标处理。
5、 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。
[bookmark: _Toc88583760][bookmark: 供货范围]（二）★供货范围
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	恒温恒湿箱
	1
	台


[bookmark: _Toc383095751][bookmark: _Toc88583761]（三） 主要技术要求
1 技术参数
1.1内部尺寸≤540×520×760mm (w x d x h)；
1.22 ▲外部尺寸≤760×900×1370mm(w x d x h)，最窄处不超过80cm，方便出入实验室；
1.3 ▲温度范围：0℃ - 99.9℃（无湿度控制），10℃ - 95℃（湿度控制时），可选-10℃低温模块；
1.4 ▲温度均一性（37℃、±℃）＜0.5，温度波动度（±℃）＜0.2；
1.5 ▲湿度范围：10% - 98%RH，波动2%RH；
1.6 ▲搁板标准（最多/标配）：10/2，搁板间距≥70mm；每层搁板承重≥30kg；
1.7 ▲LCD 显示，模糊逻辑控制系统，温度控制更加精确；
1.8 从环境温度升温到37℃时间（min）＜11；从22℃降温到10℃时间（min）＜17；
1.9 ▲压缩机制冷，采用环保型制冷剂，制冷迅速，精确稳定
内腔采用AISI 304不锈钢和暗扣式积木构造，不需要任何工具就可以手动拆卸箱体，便于清洗；
1.10 ▲功能强大的蒸汽发生器，全不锈钢材质，经久耐用，自带10Kpa的压力，箱体湿度可快速达到10%-95%的设定范围，快速除湿过程对温度无明显干扰；
1.11 ▲可编程序9个，可实现错误、开门、按键音、程序结束等声光报警；
1.12 箱体门：单开门；双点门锁设计，使用者在手中有样品的时候可轻易打开箱门；
1.13 可设置键盘锁，防止未授权的访问和误操作；
1.14 ▲全不锈钢风机安置在腔体顶部，在腔体内形成从下而上的螺旋气流，温度更加均一；
1.15 ▲内置钢化玻璃门，方便观察样品，内置鼓风，速率：10%-100%可调，也可关闭；
1.16 RS232接口，可连接电脑或打印机；
1.17 内腔采用圆弧构造，易于清洗，不会集垢；
1.18 独立的可调温度安全装置，符合UL认证class 3.3级要求；
1.19 配备快速故障诊断程序，也可进行远程访问与诊断，便于快速维修及问题回答；
1.20 设备外门底部右下角独立支撑角设计，保证设备终生使用，外门不发生变形。
1.21 配置：主机一台，隔板三块。
2质保期及售后服务要求
2.1 质保期：质保期要求自设备交付使用验收合格之日起1年或以上。
2.2 设备供应商应能提供长期良好的售后服务，并在招标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。
2.3 设备供应商能长期提供良好的技术支持。
2.4 设备供应商可提供除招标文件要求之外的其他售后服务优惠条件。


错误！未定义书签。
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