---深圳市东方招标有限公司～招标文件第II卷---
[bookmark: _Toc97036593]项目要求
1、 [bookmark: _Toc97036594][bookmark: sixxiangmugaisu]项目概述
本项目为深圳烟草工业有限责任公司烟丝品质检测设备采购项目。
2、 [bookmark: _Toc97036595]商务要求
[bookmark: _Toc97036596]1、资格标准
投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件：
1） ★投标人：
1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或其它组织的证明文件）复印件加盖公章。
2 投标人参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与招标采购活动且在有效期内的情况（投标文件中提供诚信承诺函）。
3 投标人参加招标采购活动前三年内，未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、违法失信行为记录名单。采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录，相关证据与采购文件一并保存。
4 投标人近三年无行贿记录的证明材料（投标人在中国裁判文书网“http://wenshu.court.gov.cn”自行查询行贿犯罪信息，并提供查询结果截图，包括无行贿犯罪行为的查询结果显示为“暂无数据”的截图；查询方式：进入“http://wenshu.court.gov.cn”首页→点击“高级检索”（向下的三角形），全文检索填上单位名称，案件类型选“刑事案件”，文书类型选“判决书”，案由为“刑事案由→贪污贿赂罪→单位行贿罪”→点击“检索”并截图（最终结果以招标代理机构查询为准）。
5 本项目不接受联合体投标。

2） ★投标保证金：
1 金额：人民币柒仟伍佰元整（人民币7,500.00元）；
②  投标保证金账户：
户    名：深圳市东方招标有限公司
开 户 行：招商银行深圳景田支行
账   号：812482829710001
③有效期：90个日历日（由开标之日后算起）；
④交纳时间：投标人购买招标文件的同时提交投标保证金，或在距开标截止时间3个工作日前提交投标保证金（以保证金到达招标机构指定账户并经招标机构确认为准）。投标保证金应注明投标人名称、项目名称、项目编号，以便核查。不提交或未按时提交投标保证金的将不具备参加投标的资格。提交了投标保证金但因故不能参加投标的，须在投标截止时间3个工作日之前以书面的形式通知招标机构（以招标机构确认的时间为准），招标机构在收到书面通知后，即退还其保证金；提交了投标保证金而未在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件，且未在规定的时间以书面形式通知招标机构的投标人，招标机构将不退还其投标保证金。

[bookmark: Fivetoubiaobaojia6][bookmark: _Toc97036597]2、投标报价
1） [bookmark: OLE_LINK7]★投标报价应以人民币为结算单位（含税），投标报价须包括：产品及运至合同指定地点的运输费、保险费、装卸费、技术服务及人员培训费、安装（包括安装辅材等）、调试费、售后服务等等所有费用。
2） 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使服务项目未能达到需求的目标和效果，或因缺少相应资质致使服务项目完成的成果不能通过相关部门的验收等，使项目不能正常应用，其费用和后果由投标人自行负责。
3） 详细报价清单中如有一般缺漏项，评标时将按投标的同类项目最高价格予以补正，如有严重缺漏项，将作为废标处理。
4） ★本项目委托金额为人民币柒拾伍万元整（¥750,000.00），投标总价超出此金额的将作无效标处理。
[bookmark: _Toc391559246][bookmark: _Toc97036598]3、到货要求
1） ★交货期：合同生效之日起90天内交货。
2） 交货地点：深圳烟草工业有限责任公司指定地点。
[bookmark: _Toc97036599][bookmark: _Toc391559247]4、★付款方法和条件
1）按合同约定方式付款
2）招标人收到中标人提供的有效发票后通过银行转账的方式支付。
[bookmark: _Toc391559248][bookmark: _Toc97036600][bookmark: 售后服务]5、售后服务
1） [bookmark: _Toc184089366]★质保期：
1 质保期为1年，时间自终验合格之日起，并经招标人确认通过后，开始计算。
2 设备供应商应能提供长期良好的售后服务，并在招标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。
3 设备供应商能长期提供良好的技术支持。
4 设备供应商可提供除招标文件要求之外的其他售后服务优惠条件。
2） 培训：免费提供使用、维护等技术培训。
3） 安装、调试：
1 中标人负责产品的安装、调试运行。在产品到达使用单位后，中标人应派技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
②产品运行结果必须符合买方技术要求，也要达到中标人提供的生产和安装及技术规范要求。提供安装、调试过程中的特殊工具及易损件，并将安装或维修过程中需用到的专用工具完整移交买方。
4） 验收：
1 由中标人负责免费安装、调试，安装调试完成后即由双方组成验收小组共同进行验收工作。
2 货物运抵交货地点后，招标人与中标人双方需立刻派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。如发现缺少、损坏部件，中标人须及时补交给招标人，如因此造成拖延，招标人有权按延期交货索赔。
[bookmark: 设备到货需要提供的资料]
3、 [bookmark: _Toc391559249][bookmark: _Toc97036601][bookmark: 技术要求][bookmark: _Toc315854990][bookmark: _Toc383095749]技术要求
[bookmark: _Toc97036602][bookmark: ninejishuyaoqiu]（一）总体要求
1、 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与招标人无关。由此给招标人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。
2、 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。
3、 [bookmark: _Toc383095750]本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。
4、 以下内容若有标注（"★"）号的条款为不可偏离条款，投标文件中对标注（"★"）号的重要条款不响应或任何的不满足（负偏离），将作为无效标处理。
5、 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。
[bookmark: _Toc97036603][bookmark: 供货范围]（二）★供货范围
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	烟丝振动分选筛
	1
	台
	拒绝进口


[bookmark: _Toc383095751][bookmark: _Toc97036604]（三）主要技术要求
1、主要技术指标
1) 样品质量：（1000±100）g/次；样品含水率：11%—14%。
2) 筛网规格：（参照国标GB/T5330.1—2000）
	网孔规格（mm）
	网面尺寸（mm）
	净开孔尺寸(mm)
	丝径(mm)
	开孔率(%)

	(a)4.25×4.25
	650×480
	3.35
	0.90
	62

	(b)3.13×3.13
	160×480
	2.50
	0.63
	64

	(c)1.40×1.40
	200×480
	1.00
	0.40
	51


3) 传动部分参数：
(1) 振频：（598±2）次/min
(2) 振幅：（14±1.2）mm
(3) 喂料输送带速度：0.016m/s 
(4) 振幅检测误差：±0.1mm，量程20mm以内
4) 额定功率：3.5KW
5) 电子称量程：3Kg，精度0.5g（实际工况）
6) 外形尺寸：（长×宽×高）2100×1100×1700mm
7) 整机重量：约1000Kg
2、主要功能
1）筛网振动频率自动检测、调整；
2）自动检测筛网振动幅度，手动调节；
3）自动称量，计算、打印整丝率结果；
4）自动筛网清扫，减少操作人员工作强度；
5）具备以太网络接口，可实现数据传递和远程控制。
错误！未定义书签。
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