1、 [bookmark: _Toc192772252]技术要求
(1) [bookmark: _Toc192772253][bookmark: ninejishuyaoqiu]总体要求
1) 投标人必须保证所有设备和配件均为正货，并提供出厂合格证明。
2) 需出具原厂证明投标设备最终授权使用方为采购方，且提供售后技术支持和承诺。
3) 投标人必须提供原装、全新、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
4) 投标人保证其所提供的货物为全新的产品。
5) 设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和/或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。
6) 技术要求着重描述了设备的某些特点，但并不意味着包括全部细节。投标人应提供投标设备全部技术参数。
7) 投标人在投标文件的设备配置方案，应达到或超过招标文件中的有关技术和数量要求。投标人应注意到招标文件中的有关技术指标要求是最低限度。投标人在投标时必须明确作出以上承诺，否则采购人不予选择。
8) 内容若涉及“★”的条款均为不可偏离条款，投标人需完全满足该条款，否则将作投标无效处理；涉及“▲”的条款均为不可偏离条款仅作为综合评分时的重要依据。所有标注“★”、“▲”的参数均需在投标文件中提供技术支持资料（包括技术白皮书或产品彩页或产品说明书），无技术资料支持的，将可能导致投标无效或者提供的相关内容不得分。
(2) [bookmark: _Toc512695076][bookmark: _Toc192772254][bookmark: 供货范围] ★供货范围
	序号
	设备名称
	数量

	1
	HAST/UHAST设备招标-通用半导体测试设备
	2台


 
(3) [bookmark: _Toc192772255]技术参数要求
1、 系统级参数 
1） 通用插槽支持所有本机仪表；
2）★220V供电；
3）▲风冷；
4）▲Window 操作系统；
5）▲测试机支撑Cable及直接Docking两种方式；
6）▲测试设备具备独立的电源和数字板卡
2、  电源通道部分
1）电源通道支持四象限VI测试；
2）★每张测试板卡电压源路数目：32路；
3）▲每路电流：0~1A；
4）▲每路电压：0~12V；
3、 数字通道部分 
1） ★每张测试板卡数字通道数目：64 channel；
2） ★全部数字通道的向量存储深度：≥16M；
3） ★全部数字通道的速率：≥50MHZ；
4） 每管脚都有参数测量单元PPMU ；
5） PPMU测量能力：电压测量范围：-2V～+6.5V；电流测量范围：±32mA；
6） 数字通道高压驱动通道数目：4Channels/Board ；
7)  ★数字通道有TMU功能；
8）数字通道高压驱能力要求：5.9~13.5V；
9）▲数字通道具备高精度直流测量单元PMU：≥4个；
10）▲PMU高精度直流测量单元电压范围：±24V ；
11）▲PMU高精度直流测量单元电流范围：±250mA；
4、装机布局
1）全国装机量>800台；
5、 用途
★一台测试设备需要64数字通道和16电源通道，一台测试设备需要256数字通道和32电源通道，另外均需要支持通过后续升级扩展更多测试资源。



