 深圳市第三人民医院E栋（胸科大楼）新大楼医用被服采购项目需求

一、项目概况
	深圳市第三人民医院（南方科技大学第二附属医院）始建于1985年，是由深圳市政府举办的一所“强专科，大综合”的现代化三级甲等研究型医院，目前已建设成为深、港、澳及珠、莞、惠等珠三角地区大规模、设备先进、功能完善的感染性疾病诊疗与研究中心，主要承担深圳和周边地区传染病与重大疫情的防控任务并开展综合医疗服务。医院新建胸科大楼E栋，建筑面积 69894 平方米，病床数约为550张，计划于2023年11月开业。现向社会公开招标，拟招标一家单位负责我院E栋（胸科大楼）新大楼医用被服产品供应服务工作。

二、投标人的资格要求
（1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件 ）。
（2）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。
（3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；
（5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
（8）提供法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的社会保险证明。
注：由于社保部门或税务部门原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社会保险证明。

三、评标信息
	评标方法：综合评分法（新价格分算法）

	综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。 
    价格分计算方法：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
    投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 
    评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An 
    F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； 
    A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 
    评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 
    此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。 




四、项目需求
（一）货物总清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	财政预算限额（元）

	1
	深圳市第三人民医院E栋（胸科大楼）新大楼医用被服采购项目
	1
	批
	拒绝进口
	3227400


（二）货物清单明细
	序号
	货物名称
	规格
	单位
	数量
	基准单价（元）
	备注

	1
	病房床笠
	205*90*15cm
	件
	1
	58 
	拒绝进口

	2
	病房被套
	220*160cm
	件
	1
	99 
	

	3
	病房枕套
	70*47cm
	件
	1
	19 
	

	4
	值班床单
	270*160cm 
	件
	1
	66 
	

	5
	值班被套
	220*160cm
	件
	1
	80
	

	6
	值班枕套
	70*45cm
	件
	1
	20
	

	7
	病人服 （长袖+长裤）
	S-3XL
	套
	1
	116 
	

	8
	ICU病人袍
	S-3XL
	件
	1
	84 
	

	9
	男医生服冬装
	S-3XL
	件
	1
	132 
	

	10
	男医生服夏装
	S-3XL
	件
	1
	121 
	

	11
	女医生服冬装
	S-3XL
	件
	1
	132 
	

	12
	女医生服夏装
	S-3XL
	件
	1
	121 
	

	13
	女护士冬装
	S-3XL
	套
	1
	185 
	

	14
	女护士夏装
	S-3XL
	套
	1
	174 
	

	15
	男护士冬装
	S-3XL
	套
	1
	185 
	

	16
	男护士夏装
	S-3XL
	套
	1
	174 
	

	17
	护士帽
	/
	顶
	1
	24 
	

	18
	护士鞋
	34-45#
	双
	1
	170
	

	19
	护士孕妇服夏装
	S-3XL
	套
	1
	174 
	

	20
	护士孕妇服冬装
	S-3XL
	套
	1
	185 
	

	21
	医生孕妇服夏装
	S-3XL
	件
	1
	112 
	

	22
	医生孕妇服冬装
	S-3XL
	件
	1
	101 
	

	23
	羽绒背心
	S-3XL
	件
	1
	105 
	

	24
	棉被（冬）4斤
	210*150cm
	件
	1
	110 
	

	25
	棉被（夏被）1.6斤
	210*150cm
	件
	1
	75 
	

	26
	棉垫
	196*87
	件
	1
	105 
	

	27
	枕芯
	65*42cm
	件
	1
	55 
	

	28
	翻身枕
	50*25*15cm
	个
	1
	32 
	

	29
	妇产科孕妇裙
	S-3XL
	件
	1
	88 
	

	30
	婴儿专用被套
	90*90
	件
	1
	44 
	

	31
	婴儿专用被芯
	85*85
	件
	1
	42 
	

	32
	手术室被芯
	100*100
	件
	1
	75 
	

	33
	手术室大被芯
	100*200
	件
	1
	97 
	

	34
	短袖洗手衣
	S-3XL
	套
	1
	130 
	

	35
	长袖洗手衣
	S-3XL
	套
	1
	141 
	

	36
	三防手术衣
	S-3XL
	件
	1
	116 
	

	37
	探视服
	L-XL
	件
	1
	97 
	

	38
	中单 单层
	160*200
	个
	1
	72 
	

	39
	双层小治疗巾
	80*50
	个
	1
	22 
	

	40
	小孔巾 双层
	90*90
	个
	1
	55 
	

	41
	双层台布
	180*200
	个
	1
	138 
	

	42
	ICU短袖
	S-3XL
	套
	1
	75 
	

	43
	ICU探视服
	S-3XL
	件
	1
	110
	

	44
	三层翻身单白色
	160*200
	件
	1
	123 
	

	45
	脚部约束带
	43*33cm
	条
	1
	105 
	

	46
	手部约束带
	14*30cm
	条
	1
	97 
	

	47
	手术室枕头
	40*65cm
	个
	1
	185 
	

	48
	手术室床单
	150*250cm
	件
	1
	45
	

	49
	手术室枕套
	40*68cm
	个
	1
	20
	

	50
	手术室被套
	110*110
	件
	1
	50
	

	51
	手术室被套
	110*120
	件
	1
	95
	

	52
	手术室被套
	110*210
	件
	1
	18
	

	53
	床罩
	190x90*60cm
	件
	1
	120
	

	54
	手术鞋/外出鞋
	34-45#
	双
	1
	150
	

	55
	外出服
	L-XXXL
	件
	1
	110
	



备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。
3、本项目核心产品为：女护士服夏装。


（三）技术条款
说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。 
2、关于检测报告，需是投标人送检的检测报告，检验（检测）报告要求具有CMA、CNAS等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可）CMA、CNAS等资质范围内的，该检验（检测）报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。
3、相关证明材料的产品名称与招标文件要求的名称不完全一致的，需提供为同种产品的说明；若名称不完全一致又未提供说明的，由评审委员会判定是否符合文件要求。
	序号
	货物名称
	规格
	招标技术要求

	1
	病房床笠
	205*90*15cm
	▲（1）面料成分50%棉、50%聚酯纤维(±2%)检测依据FZ/T01057-2007 GB/T2910-2009。
▲（2）纱线密度：经纱30s、纬纱30s(±1)检测依据：GB/T29256.5-2012。
（3）织物密度：140*75(±1)根/英寸检测依据：GB/T4668-1995 。
（4）水洗缩水尺寸(%)，经向≥-2.5，纬向≥-1.1，检测依据：GB/T8629-2017。
▲（5）色牢度（级）≥4级 符合GB/T7069-1997。
（6）甲醛含量（㎎/㎏）≤75, 符合GB18401-2010B类产品标准。
（7）PH值达4.0-8.5要求，符合GB/T7573-2009 B 类产品要求。
▲（8）面料断裂强度（N）经向：≥1300N 纬向：≥630N，检测依据： GB/T3923.1-2013。
▲（9）面料起球性能（级）为3-4级 一等品，符合GB/T4802.2-2008标准。
（10）异味 符合GB18401-2010 标准 无异味。
（11）可分解致癌芳香胺染料，禁用（限量值≤20㎎/㎏），检测依据：B/T17592-2011。

	2
	病房被套
	220*160cm
	

	3
	病房枕套
	70*47cm
	

	4
	值班床单
	270*160cm 
	(1)颜色、花色制作时由采购方选定。
(2)单面斜纹面料；
(3)面料柔软厚实，纹理清晰无瑕疵；
(4)吸湿透气、柔软舒适、耐工业洗涤；
(5)面料成分50%棉、50%聚酯纤维(±2%)；
(6)纱织纱支密度为30*30s  140*75(±1)；
(7)采用环保染料，经烧毛、丝光，预缩等全工序处理。
断裂强力经向≥700N、纬向≥350N，色牢度4级；甲醛含量、PH值等符合GB18401-2010 B 类产品要求。

	5
	值班被套
	220*160cm
	

	6
	值班枕套
	70*45cm
	

	7
	 病人服 （长袖+长裤）
	S-3XL
	▲(1)双面斜纹面料; 成分为35%棉、65%聚酯纤维(±2)。
▲(2)纱织纱支密度为32*32(±1)、经纬密130*70(±2)。
▲（3）断裂强力（N）：经向≥2000，纬向≥900。
▲（4）色牢度≥4级。
▲（5）甲醛含量（㎎/㎏）≤75, 符合GB18401-2010B类产品标准。
（6）PH值达4.0-8.5要求,符合GB/T7573-2009 B 类产品要求。
（7）异味符合GB18401-2010 标准，无异味。
（8）可分解致癌芳香胺染料，禁用（限量值≤20㎎/㎏），检测依据：B/T17592-2011。

	8
	ICU病人袍
	S-3XL
	

	9
	 男医生服冬装
	S-3XL
	▲（1）经编针织面料。
▲（2）面料成分100%聚酯纤维含微量其他纤维。
（3）缩水率，经向直向≥-0.5，横向≥-0.5，检测依据：GB/T8629-2001。
▲（4）耐氯化水色牢度等级≥4，检测依据：GB/T8433-2013。
▲（5）甲醛含量（mg/kg）≤75 符合GB18401-2010 B类产品标准，检测依据：GB/T2912.1-2009。
（6）PH值 符合GB18401-2010 B类产品标准，检测依据：GB/T2912.1-2009。
▲（7）起球（级）≥4 ，检测依据：GB/T4802.1-2008。
（8）顶破强力（N）≥1400N，检测依据：GB/T19976-2005。
（9）单位面积质量（g/㎡）≥250，检测依据：GB/T4669-2008。
（10）静电性能B级，检测依据：GB/T12703.1-2008。
（11）所供产品在高温洗涤后口袋等缝线位置不能起皱。
▲（12）纽扣需耐高温180度以上。

	10
	男医生服夏装
	S-3XL
	

	11
	女医生服冬装
	S-3XL
	

	12
	女医生服夏装
	S-3XL
	

	13
	女护士冬装
	S-3XL
	

	14
	女护士夏装
	S-3XL
	

	15
	男护士冬装
	S-3XL
	

	16
	男护士夏装
	S-3XL
	

	17
	护士帽
	/
	（1）面料成分100%聚酯纤维含微量其他纤维。
（2）喷气织机织造，采用环保耐氯漂分散-士林染料印染
（3）面料挺括舒适，不易皱，不会起毛起球。

	18
	护士鞋
	34-45#
	（1）材料要求：鞋面头层牛皮，衬里或鞋内里头层优质猪皮，搭配网布；
（2）鞋边要求：精工缝线，避免鞋子开胶；
（3）鞋底要求：超轻PU鞋底，内加减震气垫；
（4）性能：人体工学设计，穿着舒适。透气性好，不易变形，特殊防滑刻纹；
厚度≥1.3mm，无异味。

	19
	护士孕妇服夏装
	S-3XL
	▲（1）经编针织面料。
▲（2）面料成分100%聚酯纤维含微量其他纤维。
（3）缩水率，经向直向≥-0.5，横向≥-0.5，检测依据：GB/T8629-2001。
▲（4）耐氯化水色牢度等级≥4，检测依据：GB/T8433-2013。
▲（5）甲醛含量（mg/kg）≤75 符合GB18401-2010 B类产品标准，检测依据：GB/T2912.1-2009。
（6）PH值 符合GB18401-2010 B类产品标准，检测依据：GB/T2912.1-2009。
▲（7）起球（级）≥4 ，检测依据：GB/T4802.1-2008。
（8）顶破强力（N）≥1400N，检测依据：GB/T19976-2005。
（9）单位面积质量（g/㎡）≥250，检测依据：GB/T4669-2008。
（10）静电性能B级，检测依据：GB/T12703.1-2008。
（11）所供产品在高温洗涤后口袋等缝线位置不能起皱。
▲（12）纽扣需耐高温180度以上。

	20
	护士孕妇服冬装
	S-3XL
	

	21
	医生孕妇服夏装
	S-3XL
	

	22
	医生孕妇服冬装
	S-3XL
	

	23
	羽绒背心
	S-3XL
	填充物为羽绒，外面料起球性能（级）为≥3级 一等品，符合GB/T4802.2-2008标准
（1）色牢度（级）≥4级 符合标准。
（2）异味 符合GB18401-2010 标准 无异味。
（3）可分解致癌芳香胺染料，禁用（限量值≤20㎎/㎏）。

	24
	棉被（冬）4斤
	210*150cm
	（1）纯聚酯纤维面料。
（2）面料柔软舒适，正面轻磨毛工艺处理。
（3）吸湿透气、柔软舒适。
（4）面料成分为100%聚酯纤维。
（5）纱织纱支密度为75D*150D  190T。
（6）采用环保染料，全工序处理。
（7）断裂强力≥400N，色牢度≥4级；甲醛含量、PH值等符合GB18401-2010 B类产品要求。
（8）填充物材质100%聚酯纤维，检测标准GB/T22796-2009。
▲（9）耐工业洗涤，要求洗涤不结团。

	25
	棉被（夏被）1.6斤
	210*150cm
	

	26
	棉垫
	196*87
	

	27
	枕芯
	65*42cm
	（1）50%棉，50%涤
（2）吸湿透气、柔软舒适、耐工业洗涤；
（3）纱线密度：经纱30s、纬纱30s(±1)检测依据：GB/T29256.5-2012。
（4）采用环保染料，经烧毛、丝光，预缩等全工序处理。
（5）断裂强力≥350N，色牢度≥4级；甲醛含量、PH值等符合GB18401-2010 B类产品要求。
（6）填充物材质100%聚酯纤维，检测标准GB/T22796-2009。
▲（7）耐工业洗涤，要求洗涤不结团。

	28
	翻身枕
	50*25*15cm
	涤棉材质，高密度海绵，无异味。

	29
	妇产科孕妇裙
	S-3XL
	（1）面料成分为100%棉
（2）纱织纱支密度为31*33（±1），132*69（±2）。符合FZ/T01093-2008标准。    
（3）断裂强力经向≥800N、纬向≥450N。
（4）色牢度≥4级；甲醛含量、PH值等符合GB18401-2010 A类产品要求。
（5）其他技术规范内的要求。

	30
	婴儿专用被套
	90*90
	（1）面料成分为100%棉。
（2）纱织纱支密度为31*33（±1）、 132*69（±2）。符合FZ/T01093-2008标准。   
（3）断裂强力经向≥800N、纬向≥450N；
（4）色牢度≥4级；甲醛含量、PH值等符合GB18401-2010 A类产品要求.
（5）其他技术规范内的要求。

	31
	婴儿专用被芯
	85*85
	（1）面料成分为100%聚酯纤维。
（2）纱织纱支密度为75D*150D、190T（±2）。
（3）采用环保染料，全工序处理。
（4）断裂强力≥400N;
（5）色牢度≥4级，甲醛含量、PH值等符合GB18401-2010 A类产品要求。
（6）填充物材质100%聚酯纤维，检测标准GB/T22796-2009。
（7）耐工业洗涤，要求洗涤不结团。

	32
	手术室被芯
	100*100
	（1）纯聚酯纤维面料，面料成分为100%聚酯纤维。
（2）纱织纱支密度为75D*150D  190T；
（3）采用环保染料，全工序处理。
（4）断裂强力≥400N，色牢度≥4级；甲醛含量、PH值等符合GB18401-2010 B类产品要求。
（5）填充物材质100%聚酯纤维，检测标准GB/T22796-2009。
（6）颜色：白。 

	33
	手术室大被芯
	100*200
	

	34
	短袖洗手衣
	S-3XL
	▲（1）经编针织面料，面料成分99.5%聚酯纤维+0.5%其他纤维。
（2）水洗缩水尺寸率(%)，直向≥+0.6，横向≥-0.5，符合GB/T8629-2017检测标准。         
▲（3）色牢度（级）≥4级 优等品，耐皂洗变色 沾色≥4级 优等品，耐湿摩擦4-5级优等品符合GB/T3921-2008检测标准。                    
▲（4）耐次氯酸盐漂白变色 符合 GB/T7069-1997检测标准。 
▲（5）甲醛含量（㎎/㎏）≤75，符合GB/T2912.1-2009 B 类产品标准。
(6) PH值4.0-8.5达要求,符合GB/T7573-2009 B 类产品检测标准要求。
▲(7)起毛起球（级）为≥4级优等品，符合GB/T4802.1-2008标准。 
(8)顶破强力（N）为≥1300N，符合GB/T19976-2005检测标准。
（9）透气率 568（mm/s）(±1)，符合GB/T5453-1997 检测标准要求。
▲（10）单位面积质量（g/㎡) ≥220g 符合GB/T4669-2008标准。
（11）静电性能静电压半衰期：符合 GB/T12703.1-2009标准。

	35
	长袖洗手衣
	S-3XL
	

	36
	三防手术衣
	S-3XL
	（1）关键区域97%聚酯纤维+3%导电纤维；非关键区域100%聚酯纤维+微量其他纤维（导电纤维）面料。
（2）洁净度-微粒物质（关键区域布料）IPM2.6 检测方法YY/T0506.3-2005 5.2。
（3）干态落絮，材料落絮均值3069(±1)个，落絮系数3.5检测方法YY/T0506.3-2005 5.2。
（4）拉伸强度（关键区域干态布料） 纵向858.6N(±1)，横向363.8N(±1)测试方法ISO 9073-3:1989条样法。
（5）抗渗水性（成品关键区域）平均值1158.0(±1)检测方法。YY/T0506.3-2005 5.4加压速度：60mbar/min 正面向下接触水，无缝试样。
（6）胀破强度 573(±1)，检测方法13938-1:1999液压法。
（7）透湿率符合GB/T12704.2-2009方法。
 (8)面料的抗静电性能点对点电阻达到A级。

	37
	探视服
	L-XL
	(1)双面斜纹面料; 成分为35%棉，65%聚酯纤维(±1)。
(2)纱织纱支密度为45/2 *21(±1)  经纬密度570*280(±1)。
（3）水洗缩水尺寸率(%)经向≥-0.4 纬向≥-0.2 。
（4）甲醛含量（㎎/㎏）≤75, 符合GB18401-2010B类产品标准。
（5）PH值达4.0-8.5要求,符合GB/T7573-2009 B 类产品要求。
（6）断裂强力（N）经向≥2000、纬向≥900。
（7）异味 符合GB18401-2010 标准无异味。
（8）可分解致癌芳香胺染料，禁用（限量值≤20㎎/㎏），检测依据：B/T17592-2011。

	38
	中单 单层
	160*200
	▲（1）经编针织面料，成分100%棉。
▲（2）纱线密度：经纱23s、纬纱21s(±1)。
▲ (3) 织物密度：117*58/英寸 (±1)。
▲（4）甲醛含量（㎎/㎏）≤75，符合GB/T2912.1-2009 B类产品标准。
 (5) PH值4.0-8.5，符合GB/T7573-2009 B 类产品要求。
 (6) 撕破强力（N）经向≥20N、纬向≥25N，检测依据：GB/T3917.2-2009。
 （7) 水洗缩水尺寸 (%)，经向-0.5(±1)，纬向-0.5(±1)，检测依据：GB/T8629-2017。
(8) 面料起球（级）为≥4级 合格品符合GB/T4802.1-2008标准。
 (9)色牢度（级）一等品符合耐皂洗变色 沾色≥4级一等品，耐湿摩擦≥4级优等品GB/T3921-2008。
（10）耐氯化水 符合GB/T8433-2013 标准。
（11）异味 符合GB18401-2010 标准 无异味。
（12）颜色：深绿。

	39
	双层小治疗巾
	80*50
	

	40
	小孔巾 双层
	90*90
	

	41
	双层台布
	180*200
	

	42
	ICU短袖
	14*30cm
	▲(1)双面斜纹面料；成分为35%棉，65%聚酯纤维(±1)。
▲(2)纱织纱支密度为45/2 *21(±1)  经纬密度570*280(±1)。
▲（3）水洗缩水尺寸率(%)经向≥-0.4 纬向≥-0.2。
▲（4）甲醛含量（㎎/㎏）≤75, 符合GB18401-2010B类产品标准。
（5）PH值达4.0-8.5要求,符合GB/T7573-2009 B 类产品要求。
（6）断裂强力（N）经向≥2000、纬向≥900。
（7）异味 符合GB18401-2010 标准 无异味。
（8）可分解致癌芳香胺染料，禁用（限量值≤20㎎/㎏），检测依据：B/T17592-2011。
（9）ICU短袖颜色：浅紫兰。
（10）ICU探视服颜色：浅绿色。

	43
	ICU探视服
	40*65cm
	

	44
	三层翻身单白色
	110*110
	▲（1）面料成分50%棉、50%聚酯纤维(±2%)检测依据FZ/T01057-2007 GB/T2910-2009。
▲（2）纱线密度：经纱30s、纬纱30s(±1)检测依据：GB/T29256.5-2012。
▲（3）织物密度：140*75(±1) 根/英寸检测依据：GB/T4668-1995。 
（4）水洗缩水尺寸(%)，经向≥-2.5，纬向≥-1.1，检测依据：GB/T8629-2017。
▲（5）色牢度（级）≥4级 符合GB/T7069-1997。
▲（6）甲醛含量（㎎/㎏）≤75, 符合GB18401-2010B类产品标准。
（7）PH值达4.0-8.5要求,符合GB/T7573-2009 B 类产品要求。
（8）面料断裂强度（N）经向：≥1300N 纬向：≥650N，检测依据： GB/T3923.1-2013。
（9）面料起球性能（级）为3-4级 一等品，符合GB/T4802.2-2008标准。
（10）异味 符合GB18401-2010 标准 无异味。
（11）可分解致癌芳香胺染料，禁用（限量值≤20㎎/㎏），检测依据：B/T17592-2011。

	45
	脚部约束带
	190x90*60cm
	1、纤维含量（%）：100%棉；
2、填充物为100%聚酯纤维。

	46
	手部约束带
	34-45#
	

	47
	手术室枕头
	S-3XL
	面料成分：棉。
填充物成分：涤纶(聚酯纤维)

	48
	手术室床单
	160*200
	（1）双面斜纹涤棉面料；面料成分为35%棉，65%涤。
（2）纱织纱支密度为45/2 *21(±1)  经纬密570*280(±1)。
（3）采用环保染料，经烧毛、丝光，预缩等全工序处理
（4）断裂强力≥650N，色牢度4-5级；甲醛含量、PH值等符合GB18401-2010 B 类产品要求。
（5）其他技术规范内的要求。
（6）颜色、花色制作时由采购方选定。

	49
	手术室枕套
	150*210cm
	

	50
	手术室被套
	110*110
	

	51
	手术室被套
	110*120
	

	52
	手术室被套
	110*210
	

	53
	床罩
	150*250cm
	（1）双面斜纹涤棉面料；面料成分为35%棉，65%涤。
（2）纱织纱支密度为45/2 *21(±1)  经纬密578*273(±1)。
（3）采用环保染料，经烧毛、丝光，预缩等全工序处理。
（4）断裂强力≥650N，色牢度4-5级；甲醛含量、PH值等符合GB18401-2010 B 类产品要求。
（5）其他技术规范内的要求。

	54
	手术鞋/外出鞋
	40*68cm
	一体成型，防滑耐磨，TPE耐高温高压135度防酸碱

	55
	外出服
	L-XXXL
	(1)双面斜纹面料; 成分为35%棉，65%聚酯纤维(±1)。
(2)纱织纱支密度为45/2 *21(±1)  经纬密度570*280(±1)。
（3）水洗缩水尺寸率(%)经向≥-0.4 纬向≥-0.2。
（4）甲醛含量（㎎/㎏）≤75, 符合GB18401-2010B类产品标准。
（5）PH值达4.0-8.5要求,符合GB/T7573-2009 B 类产品要求。
（6）断裂强力（N）经向≥2000、纬向≥900。
（7）异味 符合GB18401-2010 标准无异味。
（8）可分解致癌芳香胺染料，禁用（限量值≤20㎎/㎏），检测依据：B/T17592-2011。


（2）其他要求：
▲1、耐高温。洗涤温度最高达80度，工作服挂烫过机最高温度达150度，床单被套过大烫最高温度达160度；新材质水洗温度45-60℃，烘干温度70-80℃，蒸汽消毒100℃，时间≥15分钟;用于织物的缝纫线要耐高温；
▲2、缩水率不超过3%；
▲3、投标产品必须符合医用洗涤标准，耐高压耐消毒材质，特别要耐氯漂、耐摩擦，透气性好，避免起毛、掉毛；
★4、以上参数为产品的主要参数，未提及的参数及工艺，要求与医院现有在用款式保持一致，若产品的主要参数表述与医院现有在用款式有误差的，根据误差大小双方可进行协商，原则上误差不大的以医院现有在用款式为准，且合同期内不另外增加费用，提供承诺函。
5、符合中国相关法规和通用安全标准。所有纺织品及辅料必须符合《国家纺织产品基本安全技术规范》及其它相关标准。
★6、承诺所供产品颜色、款式必须按采购人要求选定，否则不予验收。
★7、承诺所投产品在项目中标后，需提供各类样品给采购人进行洗涤消毒（送洗费用由投标人承担），如样品在送洗后有缩水、褪色、破损等情况，采购人有权要求进行更换，直至合格，否则不予验收。
★8、主管部门和采购人有权要求第三方检测机构对中标人供货产品进行现场随机抽样及检测工作（数量为10件），出具质量验收报告（CMA和CNAS标识）等内容，抽样或监测不合格的，中标人要对其产品无条件返工、退货，重做或修改（包修、包换、包退），检测费用和返工等一切费用全部由中标人负责，检测不合格，采购人有权拒收货物，提供承诺函。
（3）样品要求：
	序号
	货物名称
	规格
	单位
	备注

	2
	病房被套
	220*160cm
	件
	样板请按照对应序号要求的面料材质提供样板。

	7
	病人服 （长袖+长裤）
	M
	套
	

	14
	女护士夏装
	M
	套
	

	27
	枕芯
	65*42cm
	件
	

	35
	长袖洗手衣
	M
	套
	


说明 ：本项目要求按货物样品清单中5个品种为送检样品，服务商需将样品面料与填充物交由指定检验机构进行相关鉴定，论证文件中必须附上具有CMA及CNAS资质的检测机构出具的检验报告复印件。检测报告以投标截止日前三年内进行检测出具的检测报告视为有效。
（1）送检要求：送检产品须清楚注明：面料名称。
（2）送检样品面料与填充物要求检测项目指标，所检测的项目需出具同一份报告中。
（3）检验内容：应提供上述5个样品的检验报告。



（四）商务条款
说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
2、评分时，如对一项招标商务需求（以划分框为准，一个划分框是作为一项招标商务需求）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
处理。
	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	质保期
	★货物质保期一年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	2
	维修响应及故障解决时间
	在质保期及免费保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。

	3
	投标承诺的服务
	投标人如有高于招标文件需求的服务承诺，应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	4
	售后服务要求
	4.1  质保期内，如果产品有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用均由中标人承担。质保期内维修或更换产品数量（配件按产品计算）达产品总量的5%，质保期延长1年。

	
	
	4.2  质保期及免费保修期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通24小时热线电话接受采购人的电话技术咨询，指定专门服务人员，随时做好因质量或尺码大小等问题导致的修改、更换等工作， 认真落实三包承诺（包修、包换、包退），三包在 5 个工作日内完成。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	免费保修期后
	免费保修期后中标人继续支持维修，并按成本价标准收取服务、维修、产品及零件等费用。

	2
	维修响应及故障解决时间
	在质保期及免费保修期后，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。

	（三）其他商务要求

	1
	关于交货
	★1.1交货期要求：样板及订单确定后，接采购方通知开始下单生产，25天（日历日）内交货完毕。超过到货期限按违约处理。
中标人交货地点：用户指定地点。

	
	
	1.2  包装要求
1.2.1  以品种及规格为单位进行装箱，每套服装或布类一个胶袋包装，在每个包装胶袋上注明名称，属于服装类的还需注明尺码和性别标识。
1.2.2  有公司外包装纸箱。整体美观。便于识别。
1.2.3  单件产品均有统一设计的内包装PE袋，并按产品特点，按需要分别加上防潮、防霉的保护措施，以便货物在没有任何损坏的情况下安全地运抵客户手中。
1.2.4  包装箱外部为了便于客户点货，有统一标示的“箱贴”详细提示箱内货品品名、数量等信息。
1.2.5  外包装采用足以使产品不受损的包装方式，包装完好，封口整齐严密，无破损，且包装上字迹及图形清晰，标注质量等级和执行标准。

	
	
	1.3  中标人必须承担款型设计、运输、按采购人要求送达指定地点、验收检测、图纸等其他类似的义务。

	
	
	1.4  制作要求：
1.4.1  中标方签订合同后，按确定采购清单，提供布样花色供采购方选定颜色、花色。
1.4.2  按采购方要求设计款式（满意为止）。
1.4.3  上门量身，确定码数比例。
1.4.4  根据采购需求，每样物品按型号（码）制作货物样品供采购方初步审定，样品工艺及参数必须与招标货物技术要求一致。审定样品合格后，样品交由采购方留存验收。如样品初审不合格，中标方须按要求一周内提供整改样品，整改仍不合格而影响交货期的（以确定采购清单日期起计算交货期限），中标方已无交货能力的，采购方有权终止合同，因此造成的损失及违约责任由中标方全部承担。
1.4.5  所有物品必须保证符合国家行业标准及本项目技术要求。
1.4.6  每件物品需按采购方要求印字及标志。

	
	
	1.5  交货要求：
1.5.1  中标方送货前5天，向采购方提供详细的供货清单，由采购方确认，如果中标方没有及时通知采购方，由此造成的全部损失由中标方承担。
1.5.2中标方负责把货物免费运送至采购方指定地点（深圳市内）。
1.5.3交货时要提供货物明细单一式两份。明细清单应注明到货数量（货物名称、男式、女式、数量等）、箱数、装箱顺序等。

	2

	关于验收
	2.1 交货验收时,货物必须提交技术文件资料和合格的检测报告,原件交采购方留存. 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，由中标人提供货物质保及免费保修文件。

	
	
	2.2  中标人在工厂备料之后，应对布料进行检测，成品交货前对货物进行检测，合格后方可送货，批量送货时提供面料、里料、成品的检测报告。主管部门和采购人有权要求第三方对质量进行全程质量监控，服务内容包括生产过程监督抽样及检测工作、出具质量验收报告(CMA)等内容，抽样或监测不合格的，中标人要对其产品无条件返工、退货，重做或修改（包修、包换、包退）费用由中标人负责，直至提供合格的产品为止，如因此导致影响采购人工期的，中标人赔偿因此造成的全部损失。

	
	
	2.3  中标人无条件接受采购人在整个产品生产过程中的监督。如发现中标人无能力完成该批货物生产、用料、工艺不符合技术规范要求、有外包现象、生产不能按计划进行等。采购人有权废标或中止合同，由此带来的损失由中标人自负，并报政府采购主管部门进行相应处罚。

	
	
	2.4  依照招标文件技术、质量标准要求，整批货物出现不合格数量达10%时，视为整批货物不合格，采购方有权拒收，有权要求免费更换、退货，如仍不能解决问题，有权按照采购合同约定取消相关供应商的供货资格，并另行采购合格产品。开办急需时,采购人收货使用,但不付款。中标方承担因此造成的一切损失。

	
	
	2.5  当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告。
2.5.1  中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
2.5.2  货物符合招标文件技术规格书的要求，被服制作的成品与采购人现有被服成品一致。
2.5.3  货物具备产品合格证。

	3
	报价要求
	3.1投标报价须包括：设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、国家规定的各项税费等全部费用。采购人无须向中标人另外支付中标价格以外的任何费用。

	
	
	3.2投标人按货物名称报价中标后，需按采购人实际需求调整颜色、款式、印字标志、规格及数量（相同单价或价格符合），不再追加其他款项。

	
	
	3.3本项目结算货物单价按单价预算金额*投标折扣率执行。投标人应根据本企业的成本自行决定折扣率，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
注：若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

	4
	关于付款
	4.1合同签订后，采购人向中标人预付30%合同款。

	
	
	4.2项目需分批供货，采购人按批次进行验收，供货验收进度达30%后，根据实际供货情况进行后续款项付款，直至项目完结（以支付金额达到包组支付上限或合同时间先到者完结项目）。

	
	
	4.3本项目涉及财政资金，合同款项具体支付时间以财政资金下达作为首要前提。因财政资金下达延迟等非采购人原因，中标人不得要求采购人承担相关责任。

	
	
	[bookmark: _GoBack]4.4中标人在供货验收合格后向采购人提供收货证明、合格发票、收款对公帐户等资料作为付款前提。

	5
	合同期限
	本项目的合同期限为12个月，从合同签订之日起计算。
合同期满后可根据供应商履约情况按规定延长合同期，政府采购合同履行期限最长不得超过二十四个月。

	5
	违约责任
	5.1如因采购人原因造成产品供货延期的，中标人可以相应顺延交货日期；

	
	
	5.2如非中标人过错，采购人无明确理由拒绝收货，采购人应当承担由此给中标人造成的直接损失。

	
	
	5.3中标人保证采购人在使用本合同项下服务、产品或产品的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、著作权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有任何的侵权和其他的法律纠纷，中标人应承担全部责任。

	
	
	5.4采购人有权利在中标人送货后对货物进行抽检，如检测不合格的，按违约处理，中标人需赔付不合格货物对应的供货金额作为违约金，同时采购人有权解除合同并要求中标人退还已收取的货款。如采购人选择继续履行合同的，中标人应当支付的违约金可由采购人直接从应付货款中扣除，应付货款中不足以扣除违约金的，中标人还应另行承担相应的违约金。

	
	
	5.5因中标人未及时提供相应货物或货物检测不合格或中标人人员未按时到场等中标人原因导致未能按规定时间完成有关工作的，每超出规定时间的50%，采购人有权按合同总价款的1‰作为违约金累计扣除,如超出规定时间的100%，采购人按合同总价款的2‰作为违约金扣除，以此累加。最高不超过合同总价款的30%，同时采购人有权另聘请第三方进行维修，由此产生的费用由中标人负担。逾期时间超过十日的，采购人有权解除合同，同时中标人应向采购人支付合同总价款30％的违约金，中标人已收取款项应当予以退还。

	
	
	5.6中标人所交付的货物品种、型号、规格等不符合合同约定或无法正常使用时，采购人有权拒收，并要求中标人在指定时间内交付符合要求的货物。在指定时间内仍不能交付符合要求的货物的，采购人有权拒收，中标人应向采购人支付货款的5%作为违约金。

	
	
	5.7在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人连续两次或累计五次维修服务或维修成果仍不能达到合同约定的标准（包括但不限于响应时间、维修效果、服务质量等），采购人有权单方面解除本合同，中标人应退回已收取款项并赔偿采购人因此遭受的损失。

	
	
	5.8中标人未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺导致本合同无法继续履行的，应按合同总价款的10%向采购人承担违约责任支付违约金，该违约金未能弥补采购人所有损失的，还应承担因此造成采购人的一切损失。

	
	
	5.9中标人具有前述第3-8款违约情形时，采购人均有权单方面解除本合同。中标人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。

	6
	履约保证金
	履约保证金为合同价款的10%，中标方须在签署合同后以保函形式提交合同金额10%作为履约保证金。中标方履行所有服务承诺且无任何质量问题，免费保修期（全部货物验收合格日算起）满后扣除相关费用违约金（如有）等后无息退还。
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